**Európai szabványok melyek az egyéni védőeszközökre vonatkoznak**

**VÉDŐSZEMÜVEGEK**

EN 166 Egyéni szem-és arcvédő eszközök általános követelmények  
EN 167 Optikai vizsgálati módszerek  
EN 168 Nem optikai vizsgálati módszerek  
EN 169 Szűrők hegesztéshez  
EN 170 Ultraibolya szűrők (UV)  
EN 171 Infravörös szűrők (IR)  
EN 172 Napfényszűrők  
EN 175 Szem és arcvédők hegesztéses munkákhoz  
EN 207 Lézersugárzás elleni szűrő  
EN 208 Lézer berendezések elleni szűrők  
EN 379 Aktív hegesztéses szűrők  
EN 1836 Napszemüvegek és napfényszűrők általános alkalmazása

**FEJ-ÉS ARCVÉDŐK**

EN 397 Ipari védősisakok  
EN 443 Védősisakok tűzoltáshoz  
EN 812 Beütődés elleni védősisakok ipari célra  
EN 1731 Hálós szem- és arcvédők  
EN 14052 Nagy védőképességű ipari védősisakok  
EN 12941 Légzésvédő készülékek kámzsával vagy sisakkal  
EN 12492 Hegymászósisakok  
EN 14458 Sisakkal használt szem-és arcvédők vészhelyzeti szolgáltatások számára  
EN 50365 Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű használatra (1000 V)

**HALLÁSVÉDŐK**

EN 352-1 Fültokok  
EN 352-2 Füldugók  
EN 352-3 Ipari védősisakra szerelt fültok  
EN 352-4 Zajszinttől függő fültokok  
EN 352-5 Aktív zajcsökkentésű fültokok  
EN 352-6 Fültokok villamos hangbemenettel  
EN 352-7 Szintfüggő csillapítású füldugó  
EN 352-8 Audiofültokok

**LÉGZÉSVÉDŐK**

EN 136 Egész álarcok  
EN 137 Nyitott rendszerű nyomólevegős, túlnyomásos készülékek teljes álarccal (EN14435: félálarccal)  
EN 138 Friss levegős készülékek csutora vagy teljes- és félálarc készlettel  
EN 140 Fél- és negyedálarcok  
EN 141 Gáz- és kombinációs szűrők (EN 14387)  
EN 143 Részecskeszűrők  
EN 145 Zárt rendszerű, sűrített oxigénes (- nitrogénes) készülékek  
EN 149 Részecskék elleni, szűrőanyaggal ellátott félálarcok  
EN 404 Szűrős önmentő készülékek szén-monoxid ellen  
EN 405 Gázok, vagy gázok és részecskék elleni kilégzőszeleppel ellátott, szűrőanyagból készült félálarcok   
EN 1146 Hordozható, nyitott rendszerű, nyomólevegős, beépített kámzsás menekülő készülék  
EN 12941 Szűrt levegős, rásegítéses készülékek kámzsával vagy sisakkal  
EN 12942 Rásegítéses, szűrt levegős készülékek teljes-, fél- vagy negyedálarccal  
EN 14387 Gázszűrők és kombinált szűrők  
EN 14683 Sebészeti maszkok

**VÉDŐKESZTYŰK**

EN 420 Általános követelmények  
EN 374-1 Vegyszerek és mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk (teljesítménykövetelmények)  
EN 374-2 Vegyszerek és mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk (behatolási ellenállás)  
EN 374-3 Vegyszerek és mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk (átbocsátási ellenállás)  
EN 381-7 Kézi láncfűrészek ellen védőkesztyű  
EN 388 Mechanikai ártalmak ellen védő kesztyűk  
EN 407 Hőártalom ellen védő kesztyűk  
EN 421 Ionizációs sugárzás ellen védő kesztyűk  
EN 455 Orvosi, egyszer használatos kesztyűk  
EN 511 Hideg ellen védő kesztyűk  
EN 659 Védőkesztyűk tűzoltók részére  
EN 1082 Kézi kések vágása, szúrása elleni kesztyűk  
EN ISO 10819 Antivibrációs védőkesztyűk  
EN 12477 Hegesztő védőkesztyűk  
EN 60903 Villamos feszültség ellen védő kesztyűk

**VÉDŐLÁBBELIK**

EN ISO 20344 Lábbelik általános vizsgálati módszerei  
EN ISO 20345 Biztonsági lábbelik  
EN ISO 20346 Védőlábbelik  
EN ISO 20347 Munkalábbelik  
EN 381-3 Védőlábbelik kézi láncfűrészek elleni védelemmel  
EN 13832 Védőlábbelik vegyszerek elleni védelemmel  
EN 50321 Védőlábbelik villamosan szigetelő  
EN 13287 Csúszás elleni vizsgálatok  
EN 15090 Tűzoltó lábbelik

**VÉDŐRUHÁZATOK**

EN 340 Általános követelmények  
EN 342 Védőruházat (hideg elleni védelemre)  
EN 343 Védelem eső ellen  
EN 381 Védőruházat tűzoltóknak  
EN 381-5 Védőházat kézi láncfűrész használói számára  
EN 470-1 Hegesztéshez és hasonló műveletekhez használt védőruházat  
EN 471 Jól láthatóságot biztosító védőruha  
EN 1073 Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni védelem  
EN 1149-1 Elektrosztatikus tulajdonságok (fajlagos felületi ellenállás)  
EN 1149-2 Elektrosztatikus tulajdonságok (anyagon keresztüli ellenállás)  
EN 14058 Ruhaegyüttesek hideg környezet elleni védelemmel  
EN 14126 Védőruházat fertőző anyagok elleni védelemmel  
EN ISO 11611 Védőruházat hegesztési ártalmak elleni védelemmel  
EN ISO 11612 Védő ruházatok hő és láng elleni védelemmel  
EN ISO 13998 Kézi kések vágása, szúrása elleni kötények, nadrágok  
EN ISO 6530 Folyékony vegyszerek behatolásával szembeni ellenállás  
EN ISO 6529 Folyékony vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás  
EN ISO 13034 Védő ruházat fröccsentő vegyszerek elleni korlátozott védelemmel  
EN ISO 13982 Védő ruházat lebegő szilárd részecskék ellen az egész testet  
EN 14605 Vegyszerek elleni ruházat permetzáró vagy folyadékzáró  
EN 943 Védő ruházat nem gázzáró vagy gáztömör vegyszerek ellen

**ZUHANÁSGÁTLÓK**

EN 341 Ereszkedőeszközök  
EN 353 Vezérelt típusú lezuhanásgátlók merev rögzített vezeték  
EN 353-2 Vezérelt típusú lezuhanásgátlók hajlékony rögzített vezeték  
EN 354 Rögzítőkötelek  
EN 355 Energiaelnyelők  
EN 358 Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és rögzítésre  
EN 360 Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók  
EN 361 Teljes testhevederzet  
EN 362 Csatlakozók  
EN 363 Lezuhanásgátló rendszerek  
EN 364 Vizsgálati módszerek  
EN 365 Felülvizsgálat, javítás, jelölés Használat, karbantartás,  
EN 795 Kikötőeszközök  
EN 813 Beülőhevederzet  
EN 1496 Mentő emelőeszköz  
EN 1497 Mentőhevederzet  
EN 1498 Mentőhurkok